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[image: image4.png]FOOTING SCHEDULE

FIG | 4 B D 3 F

Fl 8'-0" | 7'-0" | 18" | YIO AT 4"| YIO AT 4"
CFI| 2I'-6"| 3'-0" | 24" | YI2 AT 4" YI2 AT 4"
CF2| 13'-0"| 3'-0" | 24" | YI2 AT &4"| YI2 AT 4"
CF3| 12'-0"| 3'-0" | 24" | YI2 AT 4" YI2 AT 4"
CF4| 9'-0" | 3'-0" | 24" | YI2Z AT 4"| YI2 AT 4"
CFS| 7'-6" | 3'-0" | 24" | YI2 AT 4" YI2 AT 4"

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS & LEVELS ARE IN FEET & INCHES.
2. COLUNNS & FOOTING DESIGNED FOR G#14PART UPPER FLOORS OMLY.
3. CLEAR COVER TO MAIN REINFORCEMENT SHALL BE FOR FOOTING = 27,
FOR COLUMNS = 1 172", FOR SLABS = 1/2°, FOR BEANS = 1"

4. CONCRETE MIX SHALL BE OF M25 GRADE.
5. SBC OF SOIL AS PER REPORT IS 11 T/Sq M AT 5'-0" FROM NGL.

6. Y=NDICATES HGH YIELD STRENGTH DEFORMED BARS (Fe 415).
7. DEVELOPMENT LENGTH & ANCHORAGES SHALL BE S0iDIA OF THE BAR

UNLESS NOTED,

8 READ THIS DRAWNG IN CONJUNCTION WITH RELEVANT ARCHITECTURAL

DRAVINGS.





